## **附件：**

## （一）语音机房教学设备项目参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **配置参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 学生机 | **1.主机** 样式：胖终端CPU：I5-13代内存：16G硬盘：SSD 512G显卡：集成显卡网卡：有线及无线网卡（wifi6）保修期：五年；2.显示器23-24寸，分辨率1920\*1080，支持VGA、HDMI接口，整机保修五年；3.含键盘鼠标，USB头戴式电脑专用耳麦。 | 240 | 套 |
| 2 | 教师机 | **1.主机****样式：胖终端、台式机**CPU：I5-13代内存：16G，硬盘：SSD 1T显卡：集成显卡网卡：有线及无线网卡（wifi6）保修期：五年；2.显示器尺寸：23-24寸分辨率：1920\*1080接口：VGA、HDMI保修期：修五年；3.含键盘鼠标，USB头戴式电脑专用耳麦。 | 4 | 套 |
| 3 | 机房管理软件 | 统一部署，统一管理教室的电脑设备 | 244 | 点位 |
| 4 | 强弱电线路改造 | 1.网线：超五类8\*0.5无氧铜（国标）；2.电线：BVR纯铜多股软线2.5㎡（国标）；3.插座、网口、相关的工具等其他耗材。 | 4 | 间 |

## （二）语音机房教学软件项目参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **配置参数** | **数量** | **单位** |
| 1 | 语音教学软件 | 1.安装部署方便，支持预设频道号及一键自动安装，支持Windows 7/8/8.1/10/11（x86&x64）等系统；2.软件支持在线激活、加密狗激活、离线文件激活方式；3.界面支持多种语言，包括简体中文、繁体中文、英语、日语、韩语等，方便外教使用；4.最少三年内，支持同一间教室不限次数，重复安装。 | 4 | 套 |